0

5

10 20

cylinder 2*2 cm, μ=1.7

r (cm)

B (T)

0.398

0.399

0.4

0.401

0.402

0 10 20 30